# **AVAX HG 5370 SİNGLE HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ ŞARTNAMESİ**

* 100 – 240 V AC enerji ile çalışacaktır.
* 60+60 watt güç ile çalışmasını sürdürecek.
* 304 kaliteli paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak.
* -20 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz olarak çalışabilecek.
* 280 mm x 12150 mm x 980 mm ebata sahip olacak.
* Geçiş alanı minimum 60 cm. olacak.
* Yüz tanıma sistemi, parmak izi sistemi ve kartlı geçiş sistemi işe entegreli olarak çalışabilecek.
* Güvenlik sistemlerine bağlanılarak yangın, deprem, afet gibi durumlarda otomatik olarak serbest geçiş moduna geçebilecektir.
* Işıklı göstergeye sahip olacaktır.
* Sessiz ve yumuşak geçiş sağlayacaktır.
* İki sene boyunca garantili olacaktır.
* TSEK, ISO 9001 ve ISO 2008 kalite belgelerine sahip olacaktır.