# **ASANSÖR KAT YETKİLENDİRME PANELİ ŞARTNAMESİ**

* Diğer asansör kontrol panelleri ile ve bilgisayar ile TCP/IP üzerinden kesintisiz ve de hızlı bir şekilde haberleşme yapabilecek.
* Aynı ağda 10 duraklı 256 adet asansör yetkilendirme paneli kullanılabilecek.
* Bilgisayardan bağımsız OFF-Line/Standalone çalışabildiği gibi istenirse de online çalışabilecek.
* 7/24 kesintisiz olarak çalışabilecek.
* 25.000 adet asansör kartı tanıtılabilecek.
* 100.000 tane asansör kart okutulmasını hafızasına alır ve kimlerin hangi katları kullandığını raporlayabilecek.
* Geçiş seviyesi bazında limit ve yetki tanımlanabilecek.
* Güvenlik düzeyi ayarlanarak kullanım seviyesi kontrolü yapılabilecek.
* Grup bazında limitli asansör kullanma tanımlaması yapılabilecek.
* Gerçek zaman saati vardır ve 3V lithium pille desteklenebilecek.
* Kart numarası, cihaz ID ve asansör durak sayısı bazında kredi tanımlanabilecek.
* Saatlik, günlük, haftalık, aylık, iki tarih aralığında grup tanımlanabilecek.
* 10 Mbit Ethernet-TCP/IP arabirimine sahip olup ilave olarak 1 tane RS-232 ve 2 tane RS-485 portu bulunacak.
* Optik arabirim, röle çıkışları ve asnsör kart okuyucuları için ledleri olacak.
* Asansör kart okuyucusu için 12V besleme çıkışları olacak.
* 10A NC/NA röle çıkışlı olacak.