# **STRIKE 4.40 P ŞARTNAMESİ**

* Bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilecektir.
* Şifre ile geçiş yapılabilecektir.
* 500 adet şifre tanımlaması yapılabilecektir.
* Tamper sistemi, opsiyonel olarak ışık algılaması yapabilecektir.
* Harici manyetik bir kontak girişi bulunmaktadır.
* Röle çıkışının süresi ayarlanabilecektir.
* Tanımlı olan ve olmayan kartlara sesli uyarı verebilecektir.
* 12V DC ile çalışma sağlayacaktır.
* Kontrol ışıkları iki renkli olacaktır.