# **AVAX PM 3500 DOUBLE BEL TURNİKESİ ŞARTNAMESİ**

* 220 - 110 Volt AC ve ayrıca 12 - 24 Volt DC enerji ile çalışmasını sürdürmektedir.
* 60 watt güç ile çalışmasını sürdürecek.
* 304 kalite taşlanış, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak.
* -20 derece ile +50 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz olarak çalışabilecek.
* 480 mm x 390 mm x 101 mm ebata sahip olacak.
* Kol uzunluğu 43 santimetre olacak.
* Güvenlik sistemlerine bağlanılarak yangın, deprem, afet gibi durumlarda otomatik olarak serbest geçiş moduna geçebilecektir.
* Üç konumlu ışıklı göstergeye sahip olacaktır.
* İstenilen besleme gerilimi şartları sağlanabilecektir.
* Sessiz ve yumuşak geçiş sağlayacaktır.
* İki sene boyunca garantili olacaktır.