# **STRIKE KR 100 MIFARE ŞARTNAMESİ**

* Panele bağlı olmadan çalışmayacaktır. Çalışmasını panel ile gerçekleştirecektir.
* 64 bit standart mifare kart ile geçiş yapılabilecektir.
* Kartları maksimum olarak 15 santimetre mesafeden okuyabilecektir.
* Opsiyonel ışık algılama devreli tamper sistemine sahip olacaktır.
* Kartlara piezo buzzer ile sesli olarak uyarılar vermektedir.
* 12V DC besleme voltajı ile çalışma sağlayacaktır.