# **AVAX 725 ANTEN ŞARTNAMESİ**

* 902-928,856~868 (MHz) Avrupa Uyumlu FHSS veya Fix frekansa sahip olmaktadır.
* 0~30dBm rf çıkış gücü programla ayarlanabilecektir.
* TCP/IP, RS 232, RS 485 ile Wiegand 26/34 ile haberleşme sağlayabilecektir.
* 0-35 metre mesafeden okuma yapabilecektir. UHF HGS OGS etiketine bağlı olarak bu değişebilmektedir.
* Geçişlerde sesli uyarı verebilecektir.
* **Dâhili Anten:**Kazanç 9 dbi olacaktır.
* DC +9v AC–DC Adaptör, 3A’dan az akım tüketimi ile besleme yapılabilmektedir.
* ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC GEN2) protokolü olacaktır.
* 260 mm × 260 mm × 45 mm ebata sahip olacaktır.
* 1,2 kilogramlık ağırlığı olacaktır.
* **-**60 ile +85 derece arasında sorunsuz olarak çalışabilecektir.