# **SECUDA 8065 PLUS BAGAJ ARAMA CİHAZI ŞARTNAMESİ**

* 800 mm x 650 mm tünel ebatı olacaktır.
* 0.22 m/s taşıyıcı hıza sahiptir.
* Taşıyıcı yüksekliği 335 milimetredir.
* Taşıyıcı maksimum 200 kg yük taşıyacak.
* 38 AWG garantili ve tipik 40 AWG tel çözünürlüğü olacaktır.
* Anode voltajı 140 kv ve anode gücü 0.3 mA’dır.
* 2848.5 mm x 1095 mm x 1535.5 mm ebatta olacaktır.
* 900 kilogram ağırlıkta olacaktır.
* Paketlemesinin hacmi 6.63 olacaktır.