# **SECUDA 8065 BAGAJ ARAMA XRAY CİHAZI ŞARTNAMESİ**

* Tünel ebatı 800 mm x 650 mm olacak.
* 0,2 m/s taşıyıcı hızı olacak.
* Maksimum olarak 200 kg yük taşıyabilecek.
* Penetrasyonu 34 mm çelik olacak.
* ISO 1600 film garantili film güvenliği olacak.
* Jenaratörü 80 derecelik açıyla aşağı yönde açı oluşturacak.
* %100 yağlı soğutmalı olacak.
* L şekilli, tek enerjili, 12 bit derinlikte xray sensörü olacak.
* Yüksek renk çözünürlüklü, LCD uyumlu, 19 inç ekrana sahip olacak.
* Kenar arttırma, görüntü güçlendirme, görüntü aydınlatma, koyuluğunu azaltma, görüntü döndürme, görüntü geri alma işlevlerine sahip olacak.
* Maksimum olarak görüntü çözünürlüğü 1024 x 1280 piksel olacaktır.
* Gerçek zamanda 60.000 resim depolayabilecektir.
* 1 ile 9 arası görüntü bölgesi olacak. 2 – 4 – 8 – 16 kere görüntü büyütülebilecek.
* 220VAC(±10%)50±3Hz çalışma gücü olacak.
* Maksimum 1 KW gücü olacak.
* Gürültüsü <58 db. Olacak.