# **PM 5000 DÜŞEN KOLLU TURNİKE SİSTEMİ ŞARTNAMESİ**

* 7/24 kesintisiz kullanım için endüstriyel parçalarla imal edilmiştir.
* Dakikada 35-50 kişinin geçişine izin verecektir.
* Çekme tipi selenoide sahip olup yoğun kullanımlara uygun olacak.
* Suya dayanıklı olması sebebiyle iç alan yahut dış alanlarda kullanılabilecektir.
* Kuru kontak rölesine sahip olup 3.parti cihazlardan tetik alarak çalışabilecek.
* Geçiş aralığı 50-55 cm olacak.
* Kolları ve gövdesi paslanmaz 304 çelikten oluşacak.
* Geçiş yönünü ve durumunu parlak LED işaretlerle gösterecektir.
* Fazla yükleme yahut ısınma için çift yönlü koruması olacak.
* Ayarlanılan yönde tek geçiş, iki yöne geçiş, ayarlanan tarafa serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma olarak kullanılabilecek.
* Denenmiş 3 milyon geçiş performansı olacak.
* Çalışma voltajı 100 V/ 240 V arasındadır. Max güç: 30 watt voltajı olacak.
* Çalışma frekansı 50-60 Hz olacak.
* Çalışma sıcaklığı -28 ile +70 °C derece arasında olacak.
* Ölçüleri 480 mm x 280 mm x 980 mm olacak.
* Ağırlığı 44 kg olacak.