# **AVAX PM 6000 DÜŞEN KOLLU TURNİKE SİSTEMİ ŞARTNAMESİ**

* 24 saat kesintisiz uygulama için endüstriyel parçalar kullanılmış olup, dayanıklıdır.
* Yoğun iş yükü için çekme tipi selenoide sahip olacak.
* İç veya dış mekanlarda kullanılabilir, suya dayanıklılık gösterecektir.
* Gövde ve kolları paslanmaz 304 kalite çelik olacak.
* 12 voltluk veya 24 voltluk kuru kontak rölesine sahip olacak.
* Geçiş genişliği yaklaşık 55 cm olacak.
* Geçiş yoğunluğu dakikada 35-50 kişi olacak.
* Geçiş yönünü gösteren parlak LED bar olacak.
* Aşırı ısınma ve aşırı yüklenmede elektromanyetik harekete geçiş için çift korumaya sahip olacak.
* Elektromanyetik harekete geçiş için üç milyon veya daha fazla çalışma testi yapılmıştır.
* Ayarlanan yönde tek geçiş, çift yönlü geçiş, ayarlanan yönde serbest geçiş, her zaman serbest veya kilitli çalışma seçeneklerini destekleyecek.
* Çalışma voltajı 100V-240V arasında olup maksimum güç tüketimi 30 watt olacak.
* Çalışma frekansı 50-60 Hz olacak.
* Çalışma sıcaklığı -28 ile +70°C arası olacak.
* Ebatları 1200 mm x 280 mm x 980 mm olacak.
* Ağırlığı 52 kg olacak.