# **STRIKE MN 233 ŞARTNAMESİ**

* Yapısı ve ön yüzeyi, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
* Tutuş gücü 800 kilogram olacaktır.
* 12V DC voltaj ile çalışacaktır.
* PVC, tahta ve metal kapılarda kullanılabilecektir.
* Kilidin ağırlığı 0.4 kilogramdır.
* Çekilecek olan akım 200 – 450 mA arası olacaktır.
* Boyutu 250 mm x 25 mm x 31 mm’dir.