# **STRIKE KR 610 PROXİMİTY ŞARTNAMESİ**

* Panele bağlı olmadan çalışmayacaktır. Çalışmasını panel ile gerçekleştirecektir.
* 125 KHZ proximity kartları okuyabilecektir.
* Kartları okuması için maksimum olarak 15 santimetre mesafe gerekmektedir.
* 2 farklı led ile kontrol edilebilecektir.
* Kartlara sesli olarak uyarı verebilecektir.
* Su geçirmez özellikte olduğu için dış ortamlarda da kullanılabilecektir.
* Ters voltaj korumalı olacaktır.
* 75 mm x 116 mm x 16 mm ebata ve 100 gram ağırlığa sahip olacaktır.
* DC 12V enerji ile çalışabilecektir.
* 26/34 bit wiegand çıkış formatı olacaktır.