# **AVAX 730 ANTEN ŞARTNAMESİ**

ISM 902~928MHZ (FCC), 920~925MHz (CHN) veya 867-870 MHz Avrupa Uyumlu FHSS veya Fix frekansı olacaktır.

RF çıkış gücü0~30 dBm programla ayarlanabilecektir.

TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand26/34 ile haberleşecektir.

0-50 m okuma mesafesi olacaktır. (UHF HGS/OGS etiketine bağlı olarak değişir)

**Buzzer:**Geçişlerde sesli uyarı verebilir.

DC +9v AC–DC Adaptör, 3A’dan az akım tüketime sahip olacaktır.

ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC GEN2) protokolü olacaktır.

445 mm × 445 mm × 55 mm ebata sahip olacaktır.

6 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.

-60 ile +85 derece sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışacaktır.