# **AVAX B 6100 BOY TURNİKESİ ŞARTNAMESİ**

* 100 - 240 Volt AC çalışmasını sürdürmektedir.
* 60 watt güç ile çalışmasını sürdürecek.
* Sac üzeri elektrostatik boyalı gövdeye sahip olacak.
* -20 derece ile +50 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz olarak çalışabilecek.
* 1100 mm x 1140 mm x 2250 mm ebata sahip olacak.
* Kol uzunluğu 65 santimetre olacak.
* Güvenlik sistemlerine bağlanılarak yangın, deprem, afet gibi durumlarda otomatik olarak serbest geçiş moduna geçebilecektir.
* Üç konumlu ışıklı göstergeye sahip olacaktır.
* İstenilen besleme gerilimi şartları sağlanabilecektir.
* Sessiz ve yumuşak geçiş sağlayacaktır.
* İki sene boyunca garantili olacaktır.
* ISO 9001, ISO 2000 ve TSEK kalite belgelerine sahip olacaktır.