# AVAX 727 HGS OGS OTOPARK SİSTEMİ PANELİ ŞARTNAMESİ

* 2x16 LCD bilgi ekranı vardır.
* 32 Bit mikro işlemcili olacaktır.
* 2 adet Wiegand HGS anteni bağlanabilecektir.
* Bariyer açık iken kart okumama özelliği bulunacaktır.
* Ayarlanabilir aynı kartı okuma süresi (Global)
* Ethernet tabanlıdır ve TCP/IP ile bilgisayara bağlanılacaktır.
* UTP olarak ekrana mesaj gönderilebilecektir.
* Her wiegand port için ayrı rölesi bulunacaktır.
* 65.000 adet HGS etiketi tanıtılabilecektir.
* 120.000 kayıt hafızada tutulabilecektir ve bu kayıtlar silindikten sonra geri getirilebilecektir.
* Data indirme hızı dakikada 120.000 olacaktır.
* Sesli ve ışıklı uyarı uyarılar verebilecektir.
* Besleme 12-24 Volt AC/DC enerji ile olacaktır.
* Perkotek Teknoloji çağrı merkezinden destek alabilmek mümkündür.