# **AVAX MN3 BARİYER ŞARTNAMESİ**

* Kolları alüminyum olacak.
* Elektrostatik toz boyalı olacak.
* Güç tüketimi 24V- AC 80W olacak.
* Opsiyonel olarak akü ile kontrol edilebilecektir.
* Kol uzunluğu 3 metre ve ara uzunluklarda olacak.
* Çalışma sıcaklığı -20 / +60 derece olacaktır.
* Uzaktan kumanda ya da buton ile kontrol edilebilecektir.
* Sistemi iki sene boyunca garantili olacaktır.
* Kol yaylı balans sistemli olacaktır ve titremeden çalışacaktır.
* Manivela çalışmasında güvenli ve hızlı hareket edecek, inişte yavaşlayacak ve durması gereken noktada sarsıntısız duruş sağlayacak.
* Emniyet fotoselleri ile kapanma güvenliği sağlayacak.
* Kullanıcıların güvenli geçişleri için sistemin çalışması ikaz lambası ile kontrol edilecek.
* Bariyer kontrol ünitesi sayesinde uzaktan kumanda ve geçiş kontrol sistemlerine uygun olarak çalışabilecek.
* Kontrol ünitesi aynı zamanda buton ile bariyeri çalıştırabilir durumda olacak.