# **STRIKE MX 16’LI GEÇİŞ KONTROL PANELİ ŞARTNAMESİ**

* Diğer tüm geçiş kontrol panelleri ve bilgisayarlar ile Tcp – Ip üzerinden haberleşebilecektir.
* Aynı ağda 256 adet panel kullanılabilecek olup aynı ağda 4.096 tane kart okuyucu aynı anda kontrol edilebilecektir.
* Bilgisayar bağımsız yani standalone çalışabildiği gibi aynı zamanda online olarak da çalışabilecektir.
* Çalışmasını 7/24 kesintisiz olarak sürdürebilecektir.
* 8 adet optik izolasyonlu manyetik kontak girişine sahip olup bunlar istenildiği zaman çıkış butonu olarak da kullanılabilecektir.
* 25.000 adet kart tanımlaması yapılabilecektir.
* 100.000 adet olay hafızasında tutulabilecektir.
* 16 adet wiegand okuyucu bağlanabilecektir.
* Panel, antipassback kontrollü olacaktır.
* Panele geçiş seviyesi bazında yetki ve limit tanımlanabilecektir.
* Güvenlik düzeyleri ayarlanarak, geçiş seviyesi kontrolü yapılabilecektir.
* Grup bazında limitli geçiş tanımlaması yapılabilecektir.
* Gerçek zaman saati vardır ve bu saat 3V lithium pil ile desteklenebilecektir.
* Aylık, haftalık, günlük, saatlik veya iki tarih arasında grup tanımlaması yapılabilecektir.
* 1 adet RS 232 ve 2 adet RS 485 porta sahiptir.
* 10 adet kapı için röleye sahip olup istenilen röle, alarm amaçlı da kullanılabilecektir.
* 10 Mbit’lik Ethernet ve Tcp-Ip arabirimi bulunmaktadır.
* 12V DC ve minimum 1A güç kaynağı bulunmaktadır.
* Okuyucular için 12V besleme çıkışları bulunmaktadır.
* 12V – 2A aküsü ile elektrik kesintilerinde bile çalışabilecektir.
* 10A NC/NA röle çıkışlıdır.