# **AVAX 721 ETİKET ŞARTNAMESİ**

* 860~960 MHz frekansa sahiptir.
* ISO18000-6C(EPC-Gen2) standartlarına sahiptir.
* Alien H3 chip
* **Çalışma Modu:**Okuma ve yazma
* 0-50 metre otopark hgs okuma mesafesi vardır.
* 0-10 metre otopark ogs yazma mesafesi vardır.
* 10 yıl bilgi saklayabilecektir.
* Araç camlarında kullanılabilecektir.
* 90 mm × 19 mm ebata sahip olmaktadır.
* -60 ile +85 derece sıcaklıklarda çalışabilecektir.