# SECUDA 10080 PLUS X-RAY BAGAJ ARAMA CİHAZI ŞARTNAMESİ

* 1000 milimetre x 800 milimetre tünel ebatı olacaktır.
* Taşıyıcısı 0.22 m/s hızda olacaktır.
* Taşıyıcısının yüksekliği 338.5 mm olacaktır.
* Konveyörü maksimum olarak 200 kilogram ağırlığı taşıyabilecektir.
* Tipik 40 AWG, 38 AWG garantili x-ray teli çözünürlüğü olacaktır.
* 3138.5 mm x 1295 mm x 1716.5 mm ebat olacak.
* 1070 kilogram ağırlığa sahip olacak.
* 8.62 cbm paketleme hacmine sahip olacak.
* Anode voltajı 160 kv ve anode gücü 0.2 – 1.2 mA olacak.
* Dual enerji ile x-ışını görüntüleyebilecektir.
* X-ışını sensörü L-şekilli, multi enerjik, 12 bit derinlikte olacaktır.
* Yüksek çözünürlüklü, LCD accord, renkli ve 17 inç ekranı olacaktır.
* Patlayıcı ve narkotik maddeler, atom sayılarına göre ekrana renkli olarak yansıtılacaktır.
* Delinmez bölge alarmı sayesinde gizli ve olası maddeler tespit edilebilecektir.
* Hafızasında yer alan görüntüler BMP, JPEG ya da başka formatlara dönüştürülerek USB’ye aktarılabilecek.
* Gerçek zamanlı 24 bit işleme ile 4 adet renk analizi yapılabilecek.
* 220 V AC operasyon gücü olacaktır.
* Maksimum olarak 1.0 KW ve çalışa gücü olarak ise 0.7 KW güç tüketecektir.
* 3138.5 mm x 1295 mm x 1716.5 mm ebata sahip olacaktır.
* 1070 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.
* 8.62 CBM ambalaj hacmi olacaktır.