# **SECUDA 6040 PLUS BAGAJ ARAMA CİHAZI ŞARTNAMESİ**

* 600 mm x 400 mm tünel ebatı olacaktır.
* 0.22 m/s taşıyıcı hıza sahiptir.
* Taşıyıcı yüksekliği 670 milimetredir.
* Taşıyıcı maksimum yüksekliği 670 milimetre olacaktır.
* 38 AWG garantili ve tipik 40 AWG tel çözünürlüğü olacaktır.
* ASA – ISO 1600 film garantili film güvenliğine sahiptir.
* Anode voltajı 140 kv ve anode gücü 0.3 mA’dır.
* 2700.5 mm x 868 mm x 1314 mm ebatta olacaktır.
* 770 kilogram ağırlıkta olacaktır.
* Paketlemesinin hacmi 4.84 olacaktır.