# **STRIKE KR 710 WİEGAND OKUYUCU ŞARTNAMESİ**

* 13.56 mhz mifare kartları okuyabilecektir.
* Kartları okuması için maksimum olarak 15 santimetre mesafe gerekmektedir.
* 2 farklı led ile kontrol edilebilecektir.
* Kartlara sesli olarak uyarı verebilecektir.
* Su geçirmez özellikte olduğu için dış ortamlarda da kullanılabilecektir.
* Ters voltaj korumalı olacaktır.
* 115 mm x 75 mm x 16 mm ebata sahip olacaktır.
* DC 12V enerji ile çalışabilecektir.
* 26/34 bit wiegand çıkış formatı olacaktır.
* Kartları <300 ms hız ile okuyabilecektir.
* -25 derece ile +75 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışabilir.
* Ağırlığı 170 gram olacaktır.