# **STRIKE MN 905 BUTON ŞARTNAMESİ**

* 83 mm x 32 mm x 25 mm ebatta olmaktadır.
* Materyali paslanmaz çelik panel olacaktır.
* NCCOM çıkış kontakları olacaktır.
* 3A, 36V DC voltaj ile çalışabilecektir.
* Çekilen akım 900 mA olacaktır.
* 0.086 kg ağırlığa sahip olacaktır.