# **STRIKE MN 180 ŞARTNAMESİ**

* 170 mm x 35 mm x 21 mm ebatta olmaktadır.
* Yapısı serleştirilmiş alüminyum olacaktır.
* Tutuş gücü 180 kilogram olacaktır.
* 12 V 480 mA voltaj ile çalışabilecektir.
* Çekilecek olan akım 200 – 450 mA olacaktır.
* Manyetik kısmı çinko olacaktır.
* Pvc kapılar, metal kapılar, cam kapılar ve tahta kapılarda kullanılabilecektir.
* 1.2 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.