# **STRIKE 7.40 RP ŞARTNAMESİ**

* Bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilecektir.
* Şifre ve kart ile geçiş yapılabilecektir.
* Haberleşmek için WG 26 – 64 kullanacaktır.
* Kasası metaldir.
* 2.000 adet şifre tanımlaması yapılabilecektir.
* Harici manyetik bir kontak girişi bulunmaktadır.
* Röle çıkışının süresi ayarlanabilecektir.
* Su geçirmezdir ve dış ortamlarda da kullanılabilecektir.
* Tanımlı olan ve olmayan kartlara sesli uyarı verebilecektir.
* 12V DC ile çalışma sağlayacaktır.
* Kontrol ışıkları iki renkli olacaktır.
* Proximity kartları maksimum olarak 15 santimetre mesafeden okuyabilecektir.