# **MAGIC PASS 12425 ID PARMAK İZLİ VE KARTLI KAPI AÇMA CİHAZI ŞARTNAMESİ**

* Zem x 850 sensör olacak.
* American Intel 32 bit X-scale işlemci olacak.
* 10.3 cm x 10.3 cm x 2.9 cm ebata sahip olacak.
* Ağırlığı 400 gram olacak.
* Renkli ekrana sahip olacak.
* Geçiş kontrol yazılımları ve pdks yazılımı ile çalışabilecek.
* 0.2 saniyede işlem yapabilecek.
* Parmak izi ve proximity kart ile geçiş yapılabilecek.
* 1.000 adet parmak izi, 2.000 proximity kart kapasitesine sahip olacak.
* Tcp-Ip, USB Memory Disk, Rs 485 ve Rs 232 ile bilgisayar bağlantısı yapılacak.
* Sesli uyarı verebilecek.
* -45 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecek.
* Turnike, bariyer ve kapılara tetik verilebilecek.
* 12V – 1.5A çıkış voltajı olacak.
* Adaptörü olacak.
* UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS sertifikalarına sahip olacak.