**STRIKE SC 902 MF ŞARTNAMESİ**

* 50.000 kullanıcı kapasitesine sahip olup 50.000 kart yahut şifre tanıyabilir.
* 160.000 log kapasitesi vardır.
* Şifreli ya da kartla geçiş yapmaya izin vermektedir.
* Okuduğu kartı CLOUD üzerinden farklı bir lokasyondaki bilgisayara fırlatabilir.
* TFT renkli ekranında yıl, ay, gün, saat, dakika ve iconlar gösterilmektedir.
* Kart okutulduğunda ekranda kullanıcının adını gösterir ve beep sesi ile kartı kabul ettiğini ifade eder.
* Kartları 13,56 Mhz mifare olup **kart okuyucuya** göstermek sureti ile okutulur.
* Yerinden söküldüğü zaman sabotaj alarmı verecektir.
* Tuşları istenildiği gibi programlanabilecektir.
* En:9 cm x Yükseklik: 12 cm x Derinlik: 4 cm'dir.
* TCP/IP ethernet tabanlı olduğu için farklı noktalardaki terminallere internet üzerinden bağlanılabilecektir.
* Dahili rölesiyle turnike, bariyer ve kapı açma tetiği verebilecektir.
* Bilgisayara LAN yahut WAN olarak bağlanabilir.
* Sadece kart ya da sadece şifre ile geçiş yapılabilecektir.
* Bir bilgisayara sürekli bağlı kalmak zorunda değildir. Kendi hafızasına dataları kaydederek offline olarak çalışma yapabilecektir.
* Dahili hoparlörü sayesinde günde 8 defa melodi çaldırabilecektir.
* Müşterinin isteğine bağlı olarak internetten teknik destek alınabilecektir.
* Aynı kart arka arkaya birden fazla çekilmek istenirse ilk kartı kabul edecek, okutulan diğer kartları kabul etmeyecektir.
* Elektrik kesintileri yaşandığında hafızası silinmeyecektir.
* Memory disk ile hafızasındaki bilgiler yahut tanımlı kartlar farklı cihazlara ve de bilgisayara taşınabilecektir.