# **PERGUARD LCD Ekranlı Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemi Şartnamesi**

* Lcd ekranlı olacak.
* Ekranında saat ve okutulan kartın ID numarası gösterilecek.
* Hafızasında 16 MB belleğe sahip olan 60.000 adet kart saklayabilecektir.
* RFID teknolojisi ile çalışacak.
* Kontrol noktaları okunurken herhangi bir tuşa basmaya gerek olmayacak.
* Okuma yapıldığı anda yazılı, ışıklı, sesli veya titreşimli olarak okuma yapıldığının uyarısını verebilecek.
* Bekçi kontrol noktasına 5 santimetre mesafeye kadar yaklaştırıldığı zaman 0.1 saniyeden daha kısa bir sürede otomatik olarak okunacaktır.
* 3.6V şarj edilebilir, lithium bataryası olacak.
* Hafızasındaki bilgileri USB ile bilgisayara aktarıp raporlar almanızı sağlayacak.
* 40 ºC ile +85 ºC arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışabilecek.
* 130 mm x 29 mm x 30 mm ebata sahip olacak.
* 10 gr ağırlıkta olacak.