# **MAGIC PASS 19500 ID PARMAK İZİ TARAMA TERMİNALİ ŞARTNAMESİ**

* Zem x 800 sensör olacak.
* American Intel 32 bit X-scale işlemci olacak.
* 18 x 12,5 x 5,5 mm ebata sahip olacak.
* 3,5 inçlik renkli ekrana sahip olacak.
* Geçiş kontrol yazılımları ve pdks yazılımı ile çalışabilecek.
* 0.2 saniyede işlem yapabilecek.
* Parmak izi, şifre ve proximity kart ile geçiş yapılabilecek.
* 10.000 adet parmak izi kayıt kapasitesine sahip olacak.
* Tcp-Ip, Rs 232, Rs 485 ve USB Memory Disk ile bilgisayar bağlantısı yapılacak.
* Sesli uyarı verebilecek.
* Zil çaldırabilecek.
* -45 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecek.
* Turnike, bariyer ve kapılara tetik verilebilecek.
* 12V – 3A çalışma voltajı olacak.
* UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS sertifikalarına sahip olacak.