# **MAGIC PASS 12150 ID KARTLI, ŞİFRELİ VE PARMAK İZLİ KAPI AÇMA CİHAZI ŞARTNAMESİ**

* Zem x 800 sensör olacak.
* American Intel 32 bit X-scale işlemci olacak.
* 88 x 88 x 35 mm ebata sahip olacak.
* 800 gram ağırlığa sahip olacak.
* Parmak izi, şifre ve proximity kart ile geçiş yapılabilecek.
* 500 adet parmak izi ve 500 adet proximity kart kayıt kapasitesine sahip olacak.
* Tcp-Ip, USB Memory Disk ile bilgisayar bağlantısı yapılacak.
* Sesli uyarı verebilecek.
* -45 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecek.
* Turnike, bariyer ve kapılara tetik verilebilecek.
* UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS sertifikalarına sahip olacak.