# **AVAX SİLİNDİR CAMLI VİP TURNİKE ŞARTNAMESİ**

* 100 volt AC - 240 volt AC enerji tüketecek.
* 60 watt güç harcayacak.
* 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli olacak.
* -20 derece ve +50 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz şekilde çalışacak.
* Turnike, geri ve ileri hareket etmesi esnasında kendisine dokunan cismi hissederek bu cismi tepki verebilecek.
* Elektrik kesilmelerinde durumlarında otomatik olarak serbest geçiş moduna geçilebilmektedir.
* Acil alarm durumlarında otomatik olarak serbest geçiş moduna geçmek için güvenlik sistemlerine bağlanılabilmektedir. Yangın, afet, deprem gibi durumlar bu otomatik geçişin yapılmasını sağlayacak.
* 2 sene boyunca garantili olabilmektedir.
* TSEK - ISO 9001 - ISO 2000 kalite standartlarına sahip olacak.