# **STRIKE 5.45 R ŞARTNAMESİ**

* Bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilecektir.
* 2000 adet kart tanıyabilecektir.
* Proximity kartları okuyabilecektir.
* 64 bit standart ya da EM uyumlu kartları tanıyabilecektir.
* Maksimum olarak 15 santimetre mesafeden kart okuyabilecektir.
* Kart okumaları esnasında kırmızı ve yeşil ledler ile kart kabul edildiği gösterilmektedir.
* Harici olan kart okuyucular ile haberleşebilecektir.
* Kart tanımlama veya silme için master kart okutulması gerekecektir.
* IP65 su geçirmezlik standardına sahiptir.
* Röle çıkışının süresi ayarlanabilecektir.
* Kartlara sesli uyarı verebilecektir.