# **GUSTAVO 560 OTEL KİLİDİ ŞARTNAMESİ**

300.000 kez test edilmiş kilit sistemi olacak.

500.000 kez test edilmiş Japonya Mabuchi mikro-motora sahip olacak.

125 KHz veya 13.56 MHz çalışma frekansı olacak.

T5557 Mifare veya Em card kartlar okunabilecek.

5-8 santimetre mesafeden kart okuyabilecek.

Master Card, bina kartı, kat kartı, ziyaretçi kartı, acil durum kartı gibi kartları tanıma özelliği olup, otel yöneticileri herhangi bir zamanda ihtiyaca göre her kart yetkisi değiştirebilecek ve kart kullanımlarını raporlayabilecektir.

DC4.5V-6.5V, 4 adet standart 1.5V AA alkalin pil güç kaynağı kullanılacak.

Piller maksimum 25.000 geçiş olup düşük pil uyarısı mevcuttur. Son 100 geçişte düşük pil uyarısı verir.

Acil durum yahut pil bitmesi gibi durumlarda mekanik anahtar ile giriş yapılabilecek. Otel yöneticisi için yedek anahtarı bulunacaktır.

Anti-statik gövdesi 15.000 voltluk güçlü manyetik alan etkisinde bile kayıpsız çalışabilecektir.

<0,5 saniyede kart okuma ve yazma yapabilecektir.

Yaklaşık olarak 3 kilogramdır.

-20 ile +85 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışabilmektedir.

%15-95 bağıl neme sahiptir.

İçerisindeki setup data pili, batarya bitmesi durumundaki hafızasındaki bilgileri 10 yıl saklayabilecektir.

Perkotek çağrı merkezinden telefon ya da uzak erişimle online destek alabilmek mümkün olacaktır.