# **MAGIC PASS 12500 ID PARMAK İZLİ CİHAZ ŞARTNAMESİ**

* Zem x 850 sensör olacak.
* American Intel 32 bit X-scale işlemci olacak.
* 181 x 91 x 36 mm ebata sahip olacak.
* Ağırlığı 500 gram olacak.
* 2.4 inçlik renkli ekrana sahip olacak.
* Geçiş kontrol yazılımları ve pdks yazılımı ile çalışabilecek.
* 0.2 saniyede işlem yapabilecek.
* Parmak izi, şifre ve proximity kart ile geçiş yapılabilecek.
* 3.000 adet parmak izi, 5.000 proximity kart ve 5.000 şifre kayıt kapasitesine sahip olacak.
* Tcp-Ip, USB Memory Disk, Rs 485 ile bilgisayar bağlantısı yapılacak.
* Sesli uyarı verebilecek.
* -45 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecek.
* Turnike, bariyer ve kapılara tetik verilebilecek.
* 12V – 1A çıkış voltajı olacak.
* Adaptörü olacak.
* UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS sertifikalarına sahip olacak.