# **STRIKE MN 280 ŞARTNAMESİ**

* 250 mm x 48.5 mm x 25 mm ebatta olmaktadır.
* Yapısı serleştirilmiş alüminyum olacaktır.
* Tutuş gücü 280 kilogram olacaktır.
* 12 V 500 mA voltaj ile çalışabilecektir.
* Manyetik kısmı çinko olacaktır.
* Yangın kapıları, pvc kapılar, metal kapılar, cam kapılar ve tahta kapılarda kullanılabilecektir.