# **STRIKE YB 800 ŞARTNAMESİ**

* 205 mm x 35 mm x 41 mm ebatta olmaktadır.
* Yapısı serleştirilmiş alüminyum olacaktır.
* Tutuş gücü 800 kilogram olacaktır.
* 12 V voltaj ile çalışabilecektir.
* Başlangıç akımı 900 mA ve standby akımı 120 mA olacaktır.
* Manyetik kısmı çinko olacaktır.
* Pvc kapılar, metal kapılar ve tahta kapılarda kullanılabilecektir.
* 0.72 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.