# **STRIKE S600 ŞARTNAMESİ**

* Personelin giriş ve çıkış yaptığı yerdeki uygun olan bir duvara, masa ya da pano gibi düz zeminlere monte edilebilecek.
* İstenirse turnike üzerine veya kapıya bağlanılabilecek ve diğer elektronik ürünlere 12V tetik verebilecek.
* Personeller kartları cihazın kart okuyucusuna göstererek okutabilecek.
* Makineye okutulan kart kabul edildiğinde sesli bir uyarı vererek ekranda okutulan personel numarasını ve adını gösterebilecektir.
* Personel tanımsız ya da geçersiz olan yanlış kart okuttuğunda hata ya da ikaz mesajı vererek okumayacaktır.
* 2.4 inçlik renkli ekranlı olacaktır.
* Zem x 800 sensör ve American Intel 32 bit X – scale işlemci olacak.
* Cihaz hafızasında en fazla 2.000 personel tutabilecektir.
* Cihazın hafızasında 200.000 adet giriş ve çıkış kaydı tutulabilecektir.
* Cihazın dili Türkçe olacak.
* Bilgisayarlar ile bağlantısını Usb Memory Disk ya da Tcp – Ip ile gerçekleştirecek.
* Kampana ya da zillere tetik vererek paydos saatlerinde uyarılar verebilecektir.
* İşlem yapılmadığında cihaz kendini uyku moduna alabilecektir.
* Kartlar cihaza fiziksel temas olmadan okutulabilecektir.
* Programı Win2000 – WinXp – Win Vista – Win7 ve üzeri tüm işletim sistemleri ile kullanılabilecek.
* Kartları okutma hızı 0.1 saniyenin altında olacaktır.
* Cihaza proximity kart tanımlaması yapılabilecektir.
* Tcp – Ip bağlantısı ile uzaktan erişimlere izin verebilecektir.
* Kartları kopyalanabilir olmayacak.
* Cihazın satıcı firması ya distribütörü ya da üreticisi olacak.