# **MAGIC PASS 20656 ID PARMAK İZİ TARAMA TERMİNALİ ŞARTNAMESİ**

* Zem x 810 sensör olacak.
* American Intel 32 bit X-scale işlemci olacak.
* 164 x 110 x 42 mm ebata sahip olacak.
* 2.4 inçlik renkli ekrana sahip olacak.
* Geçiş kontrol yazılımları ve pdks yazılımı ile çalışabilecek.
* 0.2 saniyede işlem yapabilecek.
* Parmak izi, şifre ve proximity kart ile geçiş yapılabilecek.
* 6.000 adet parmak izi kayıt kapasitesine sahip olacak.
* Tcp-Ip, USB Memory Disk ile bilgisayar bağlantısı yapılacak.
* Sesli uyarı verebilecek.
* Zil çaldırabilecek.
* -45 derece ile +60 derece arası sıcaklıklarda çalışabilecek.
* Turnike, bariyer ve kapılara tetik verilebilecek.
* 12V – 3A çalışma voltajı olacak.
* Batarya sayesinde elektrik kesintilerinde çalışmaya devam edebilecek.
* UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS sertifikalarına sahip olacak.